**Конец формы**

**Полный перечень необходимой документации по пожарной безопасности на объекте, согласно Правил противопожарного режима в РФ (ППР) и других нормативных документов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Основание** | **Периодичность  составления** | **Условия, при которых документ должен составляться** |
| **1** | [Декларация](http://www.ogneborec.su/doki/deklaracii/) пожарной безопасности | Федеральный  Закон № 123,  статьи 6, 64 | Единовременно | Для зданий, сооружений и производственных  объектов (более 2-х этажей или более 1500 м2) |
| **2** | [Инструкция](http://ogneborec.su/data/documents/O-merah-PB.docx) о мерах пожарной безопасности на объекте | п.2 ППР | Единовременно | Для всех объектов, за исключением индивидуальных жилых домов |
| **3** | [Инструкция](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) о мерах пожарной безопасности для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения | п.2 ППР | Единовременно | Если есть такие помещения |
| **4** | [Инструкция-памятка](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) о мерах пожарной безопасности для постояльцев | п.89 ППР | Единовременно | Для посетителей гостиниц, общежитий, мотелей и т.п. |
| **5** | [Журнал](http://www.ogneborec.su/catalog/category/111/) проведения противопожарного  инструктажа | п.3 ППР | Единовременно | Для всех объектов |
| **6** | Удостоверения о прохождении [обучения по программе Пожарно-технического минимума](http://www.ogneborec.su/uslugi/obuchenie-ptm/)  [Протокол](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) проверки знаний требований пожарной безопасности всех работников организации. | п.3 ППР | 1 раз в 3 года,  1 раз в год, [подробнее](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obuchenie-meram-pozharnoy-bezopasnosty/) | Для руководителей, главных специалистов, лиц ответственных за пожарную безопасность, сварщиков обучение должно проводится в учебных центрах. |
| **7** | [Приказ](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) о порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума | п.3 ППР | Единовременно | Для всех объектов |
| **8** | [Приказ](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) о создании пожарно-технической комиссии (не обязательно) | п.4 ППР | Единовременно | Если приказ не составляется, ответственность несет руководитель |
| **9** | [Приказ](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте | п.4 ППР | Единовременно | Если приказ не составляется, ответственность несет руководитель |
| **10** | [Таблички с номером телефона](http://www.ogneborec.su/catalog/info/1713) для вызова пожарной охраны и другие [знаки пожарной безопасности](http://www.ogneborec.su/catalog/category/21/) | п.6 ППР | Единовременно | В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок |
| **11** | [Планы эвакуации](http://www.ogneborec.su/catalog/info/1754) людей при пожаре | п.7 ППР, ГОСТ Р 12.2.143-2009 | Единовременно | На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек |
| **12** | [Инструкция](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, а также фонари и средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) | п.9 ППР | Единовременно | На объекте с ночным пребыванием людей |
| **13** | [Инструкция](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, 1 раза в полугодие - практические тренировки ([акты](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) проведения тренировок) | п.12 ППР | Единовременно | На объекте с массовым пребыванием людей (более 50 человек) |
| **14** | [Знак](http://www.ogneborec.su/catalog/info/1712) "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено",  [Приказ](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) о запрете курения | п.14 ППР | Единовременно | Склады и базы, хлебоприемные пункты, объекты торговли, переработки и хранения ЛВЖ и ГГ, на пожаро- и взрывоопасных участках |
| **15** | [Знак](http://www.ogneborec.su/catalog/info/1739) "Место для курения" | п.14 ППР | Единовременно | [Места, специально отведенные для курения табака](http://www.ogneborec.su/poleznoe/mestakureniya/) |
| **16** | [Знаки обозначения категорий](http://www.ogneborec.su/catalog/info/1710)помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны | п.20 ППР | Единовременно | На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках |
| **17** | [Расчеты](http://www.ogneborec.su/raschet-kategorii/) по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, относящихся к категории «В» | п.20 ППР, СП 12.13130.2009 | Единовременно | Для помещений производственного и складского назначения, в которых имеются сгораемые вещества и материалы |
| **18** | [Акты](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) проведения [огнезащитной обработки](http://www.ogneborec.su/ognezashchitnaya-obrabotka/)  [Акты](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) проверки качества огнезащитной обработки | п.21 ППР | в соответствии с инструкцией  или не реже 1 раза в год | При наличии огнезащитных покрытий |
| **19** | [Акты](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) проведения обследование целостности конструкций наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий | п.24 ППР | Ежегодно | При наличии наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий |
| **20** | [Акты](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) проведения эксплуатационных испытаний [наружных пожарных лестниц](http://www.ogneborec.su/ispytaniya/provedenie-ispytaniy-naruzhnyh-pozharnyh-lestnic/) и [ограждений кровли зданий](http://www.ogneborec.su/ispytaniya/ispytanie-ograzhdeniy-krovli/) | п.24 ППР | не реже 1 раза в 5 лет | При наличии наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий |
| **21** | [Знаки](http://www.ogneborec.su/catalog/category/150/) пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы | п.43 ППР | Единовременно | Согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001, ГОСТ Р 12.2.143-2009 |
| **22** | [Акты](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) проверки огнезадерживающих устройств  (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в  воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими  установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств  отключения вентиляции при пожаре | п.49 ППР | В соответствии с инструкцией завода-изготовителя | Если есть такие устройства и системы |
| **23** | [График и акты](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) проведения работ по очистке  вентиляционных камер, циклонов, фильтров и  воздуховодов от горючих отходов. | п.50 ППР | не реже 1 раза в год | При наличии такого оборудования |
| **24** | [Акты](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) о [проверке исправности](http://www.ogneborec.su/ispytaniya/ispytanie-protivopozharnogo-vodoprovoda/) сетей противопожарного водопровода | п.55 ППР | два раза в год | При наличии сетей противопожарного водопровода |
| **25** | Схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов в помещении насосной станции, а также на каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей | п.58 ППР | Единовременно | При наличии такого оборудования |
| **26** | [Журнал](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) проверки работоспособности задвижек с электроприводом и пожарных насосов-повысителей | п.59 ППР | Записи - два раза в год | При наличии такого оборудования |
| **27** | [Акты](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) проверки систем противопожарной защиты – АПС, АУПТ, противодымная защита, водоснабжение, п/пожарные двери и т.п. | п.61 ППР | 1 раз в квартал | Для всех объектов |
| **28** | Договор на [техническое обслуживание](http://www.ogneborec.su/pozharnaya-signalizaciya/TO/)систем пожарной безопасности с лицензированной организацией | п.61 ППР | Ежемесячное обслуживание | Для всех объектов, оборудованных системами |
| **29** | [Исполнительная документация](http://www.ogneborec.su/pozharnaya-signalizaciya/ispdok/) на установки и системы противопожарной защиты объекта | п.61 ППР | Единовременно | Для всех объектов |
| **30** | Годовой [план-график](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/) проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания ([автоматических установок пожарной сигнализации](http://www.ogneborec.su/uslugi/pozharnaya-signalizaciya/) и пожаротушения, [систем противодымной защиты](http://www.ogneborec.su/protivodimnaia/), систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) | п.63 ППР | Ежегодно | Для всех объектов |
| **31** | [Инструкция](http://www.ogneborec.su/pozharnaya-signalizaciya/instrukcia/) о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. | п.64 ППР | Единовременно | При наличии круглосуточного дежурного персонала, находится в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) |
| **32** | Сертификаты на [первичные средства пожаротушения](http://www.ogneborec.su/catalog/category/101/) | п.70 ППР | Единовременно | Для всех объектов |
| **33** | [Журнал](http://www.ogneborec.su/catalog/info/855) учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения | п.478 ППР | Единовременно | Для всех объектов |
| **34** | Сертификаты и паспорта, акты монтажа [противопожарных дверей, люков](http://www.ogneborec.su/proem/dveri/). Сертификаты на противопожарную пену (если использовалась), лицензия монтажной организации | п.61 ППР | Единовременно | При наличии противопожарных дверей или люков |